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Jozefa Jeruzalema 1
47250 Duga Resa
Tel./Fax.: 047/811-071
	STANDARDNI OBRAZAC SADRŽAJA DOKUMENTA ZA SAVJETOVANJE

	Prethodna analiza tržišta
	Zakonska podloga:
Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16) (u nastavku teksta: ZJN 2016)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Vatrogasne zajednice Grada Duga Resa

	Sukladno čl. 198. ZJN 2016 prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku jednostavne nabave pod nazivom „ALAT ZA SPAŠAVANJE - PROJEKT HITRO SLO-HR445 U SKLOPU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020, JN-5/2020“, a sve u svrhu prethodne analize tržišta.

	Trajanje prethodnog savjetovanja
	12.02. do 17.02.2020.

	Svrha:
Objava prijedloga i primjedbi vezanih za opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora

	Vrsta postupka:
Postupak jednostavne nabave sukladno čl. 15. ZJN 2016.

	Molimo Vas da svoje prijedloge primjedbe i sl. upišete u polje kojem pripadaju:

	OPIS PREDMETA NABAVE:
	KOMENTAR:

	Alat za spašavanje koristi se za intervencije i uvježbavanje članova tima. Alat za spašavanje je komplet koji se sastoji od:
· Električarskog alata:
· Ispitivač za struju,
· Kliješta kombinirana,
· Naočale - zaštitne,
· Odvijači,
· Zaštitne rukavice – gumirane,
· Kutija za čuvanje električarskog alata:
· Mehaničarskog alata:
· Čekić,
· Cijevi za pretakanje goriva,
· Kliješta kombinirana,
· Ključ imbus,
· Ključ okasti,
· Ključ viljuškasti,
· Odvijač križni,
· Odvijač obični,
· Kutija za čuvanje mehaničarskog alata
· Alat:
· Čaklja,
· Lopata,
· Pijuk - obični,
· Pijuk - sjekira,
· Poluga velika,
· Sjekira – šumska
Količina: 2 kompleta
	

	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
	KOMENTAR:

	1.1.
	TEHNIČKI OPIS I ZAHTJEVI VEZANI ZA MATERIJAL ALAT ZA SPAŠAVANJE – KOMPLET ELEKTRIČARSKI ALAT I OPREMA

	1.1.1.
	Opći podaci (proizvođač, model, tip, vrsta, ostale oznake, zemlja proizvođača) upisati:

	

	1.1.2.
	Ispitivač za struju - Raspon testnog napona: 125 - 250V (AC)
	

	1.1.3.
	Kliješta kombinirana - set (električarski alat)
Materijal izrade: metalni s drškama od izolirajućeg materijala.
Sastoji se od:
· kombiniranih kliješta,
· kliješta za rezanje,
· kliješta za skidanje izolacije i
· kliješta ravna dužine: 150 mm
	

	1.1.4.
	Odvijač - set (električarski alat)
Materijal izrade: metalni s drškom od izolirajućeg materijala
Odvijači ravni i križni slijedećih dimenzija:
izvijač-odvijač plosni 0,4x2,5x80 mm ± 5%
izvijač-odvijač plosni 0,6x3,5x100 mm ± 5%
izvijač-odvijač plosni 0,8x4,0x100 mm ± 5%
izvijač-odvijač plosni 1,0x5,5x125 mm ± 5%
izvijač-odvijač križni PH 1x80 mm ± 5%
izvijač-odvijač križni PH 2x100 mm ± 5%
	

	1.1.5.
	Zaštitne rukavice – gumirane
Norma EN 60903 ili jednakovrijedno
Dostupne veličine: 10 - 11
	

	1.1.6.
	Naočale – zaštitne – 
Materijal izrade: polikarbonat ili jednakovrijedno
Osobine: prozirne, zaštita od iskrenja
	

	1.1.7.
	Kutija odgovarajuće veličine za smještaj i čuvanje električarskog alata
	

	1.2.
	TEHNIČKI OPIS I ZAHTJEVI VEZANI ZA MATERIJAL ALAT ZA SPAŠAVANJE – KOMPLET MEHANIČARSKI ALAT I OPREMA

	1.2.1
	Opći podaci (proizvođač, model, tip, vrsta, ostale oznake, zemlja proizvođača) upisati:

	

	1.2.2.
	Čekić
Obrada glave: udarna površina i nos obrađeni brušenjem
Materijal glave: čelik ili jednakovrijedno
Materijal drške: drvo, čelična cijev, fiberglass ili jednakovrijedno
Težina glave: max. 500 g ± 20%
Dužina glave: 27 mm ± 5%
Širina glave: 27 mm ± 5%
Visina glave: 119 mm ± 5%
Dužina drške: max. 293 mm ± 5%
Ukupna težina čekića: max. 650 g ± 20%
	

	1.2.3.
	Cijev za pretakanje goriva –
Materijal cijevi: PVC ili jednakovrijedno s mrežastom oblogom
Vanjski promjer: 38 mm,
Dužina min. 2 m
	

	1.2.4.
	Kliješta kombinirana - set (mehaničarski alat)
Materijal izrade: metal ili jednakovrijedno s gumiranom drškom ili jednakovrijedno,
Sastoji se od: kombiniranih kliješta, vodoinstalaterskih kliješta i kliješta za žicu
Kombinirana kliješta:
Dužina: min. 200 mm
Težina: max 300 g
Vodoinstalaterska kliješta:
Dužina: min. 250 mm
Težina: max 350 g
Kliješta za žicu:
Dužina: min. 200 mm
Težina: max. 350 g
	

	1.2.5.
	Ključ imbus – set (mehaničarski alat)
Materijal izrade: vanadij-čelika ili jednakovrijedno s nosačem od plastike ili jednakovrijedno
Dimenzije i količine ključeva:
· 1,5 mm  - 1 kom
· 2 mm - 1 kom
· 2,5 mm - 1 kom
· 3 mm - 1 kom
· 4 mm - 1 kom
· 5 mm - 1 kom
· 6 mm - 1 kom
· 8 mm - 1 kom
· 10 mm - 1 kom
	

	1.2.6.
	Ključ okasti – set (mehaničarski alat)
Materijal izrade: vanadij-čelika ili jednakovrijedno s nosačem od plastike ili jednakovrijedno,
Dimenzije i količine ključeva:
· 6x7 - 1 kom
· 8x9 - 1 kom
· 10x11 - 1 kom
· 12x13 - 1 kom
· 14x15 - 1 kom
· 16x17 - 1 kom
· 18x19 - 1 kom
· 20x22 - 1 kom
	

	1.2.7.
	Ključ viljuškasti – set (mehaničarski alat)
Materijal izrade: vanadij-čelika ili jednakovrijedno s nosačem od plastike ili jednakovrijedno,
Dimenzije i količine ključeva:
· 6x7 - 1 kom
· 8x9 - 1 kom
· 10x11 - 1 kom
· 12x13 - 1 kom
· 14x15 - 1 kom
· 16x17 - 1 kom
· 18x19 - 1 kom
· 20x22 - 1 kom
	

	1.2.8.
	Odvijač križni – set (mehaničarski alat)
Materijal izrade: vanadij-čelika ili jednakovrijedno s držačem od plastike ili jednakovrijedno,
Dimenzije i količine odvijača:
· PH 0x60 - 1 kom
· PH 1x80 - 1 kom
· PH 2x100 - 1 kom
· PH 3x150 - 1 kom
· PH 4x200 - 1 kom
	

	1.2.9.
	Odvijač obični – set (mehaničarski alat)
Materijal izrade: vanadij-čelika ili jednakovrijedno s držačem od plastike ili jednakovrijedno,
Dimenzije i količine odvijača:
0.5x3,0x80 mm - 1 kom
0,8x4,0x100 mm - 1 kom
1,0x5,5x125 mm - 1 kom
1,2x6,5x150 mm - 1 kom
1,2x8,0x175 mm - 1 kom
	

	1.2.10.
	Kutija odgovarajuće veličine za smještaj i čuvanje mehaničarskog alata
	

	1.3.
	TEHNIČKI OPIS I ZAHTJEVI VEZANI ZA MATERIJAL ALAT ZA SPAŠAVANJE – ALAT

	1.3.1.
	Opći podaci (proizvođač, model, tip, vrsta, ostale oznake, zemlja proizvođača) upisati:

	

	1.3.2.
	Čaklja – materijal izrade: metal ili jednakovrijedno dvodijelna, sastavljiva, sastavljena min. dužine 180 cm
	

	1.3.3.
	Lopate – set
Sastoji se od:
· Lopata pobirača i
· Lopate riljača,
Materijal izrade: kovane ili jednakovrijedno s drvenom ili jednakovrijedno drškom
Min. dužine 130 cm
	

	1.3.4.
	Pijuk – obični
Materijal izrade: kovan ili jednakovrijedno s drvenom ili jednakovrijedno drškom
Dužina: min. 90 cm
Težina: max 3,5 kg
	

	1.3.5.
	Pijuk – sjekira – 
Materijal izrade: kovana ili jednakovrijedno s drvenom ili jednakovrijedno drškom
Dužina: min. 90 cm
Težina: max 3,0 kg
	

	1.3.6.
	Poluga velika –
Materijal izrade: željezo ili jednakovrijedno,
Dužina: min. 160 cm,
Težina: max. 12 kg
	

	1.3.7.
	Sjekira – šumska –
Materijal izrade glave: čelik ili jednakovrijedno
Materijal izrade drške: drvo, čelična cijev, fiberglass ili jednakovrijedno
Dužina: min. 90 cm
Težina: max. 2,2 kg
	

	[bookmark: _Hlk11674712]1.5.
	DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA
	OBAVEZNO PRI ISPORUCI
	

	1.5.1.
	Izvadak iz kataloga u kojem su vidljivi traženi podaci sa  slikom proizvoda
	Da, mora biti na hrvatskom
	

	1.5.2.
	Upute za upotrebu i održavanje
	Da, mora biti na hrvatskom 
	

	KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA:
	KOMENTAR

	Dokazi za nepostojanja razloga isključenja iz čl. 251. st. 1. t. a) do f) ZJN 2016.
Izjava o nekažnjavanju koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje, za sebe i za gospodarski subjekt, da nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz čl. 251. st. 1. t. a) do f) ZJN 2016. (PRILOG 4.)
Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik s najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom i sl.) izjavu daju sve ovlaštene osobe.


	

	Dokazi za nepostojanje razloga isključenja iz čl. 252 ZJN 2016 (NN 120/2016)
Preslika potvrde nadležne Porezne uprave kojom se dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku predstečajne nagodbe), ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koje ne smiju biti starije od 30 dana od dana slanja poziva za dostavu ponude.
Naručitelj će obvezno isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. Ukoliko gospodarskom subjektu, sukladno posebnom propisu, plaćanje obveza nije dopušteno ili ako mu je odobrena odgoda plaćanja, naručitelj neće isključiti tog gospodarskog subjekta.
	

	KRITERIJE ZA ODABIR PONUDE
	KOMENTAR

	Kriterij za odabir je najniža cijena valjane ponude.
	

	POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA (OZNAČAVANJE SUKLADNO PRAVILIMA VIDLJIVOSTI):
	KOMENTAR

	Označavanje:
· Identifikacijska oznaka /ime proizvođača
· Oznaka artikla/tipa modela
· Oznake (3 kom.) sa elementima vidljivosti sukladno Knjizi standarda Vizualnog identiteta projekta HITRO. (logotip projekta, logotip programa suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. i ostalo). Naljepnice trebaju biti istaknute na vidljivom mjestu predmeta nabave. Također, naljepnice trebaju biti odgovarajuće kvalitete, po mogućnosti plastificirana, kako bi se osigurala njihova dugotrajnost.
· Predmeti nabave koji su manjih dimenzija potrebno je označiti sa elementima vidljivosti sukladno Knjizi standarda Vizualnog identiteta projekta HITRO. (logotip projekta, logotip programa suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. i ostalo). Oznake trebaju biti istaknute na vidljivom mjestu predmeta nabave. Također, oznake trebaju biti odgovarajuće kvalitete kako bi se osigurala njihova dugotrajnost ali također zadržala kvalitativna svojstva materijala.
· Za predmet manjih dimenzija koji nema dovoljnu površinu za postavljanje oznaka navedenih dimenzija biti će, prilikom potpisa ugovora o javnoj nabavi, definirane minimalne dimenzije za postavljanje oznaka vidljivosti. 
· [bookmark: _GoBack]Za predmete nabave na kojima nije moguć niti tisak niti postavljanje naljepnice potrebno upresti oznake kako bi činile trajni dio predmeta nabave.
NAPOMENA:
· Grafička priprema naljepnica/oznaka dostaviti će se odabranom ponuditelju prilikom potpisa Ugovora o javnoj nabavi.
	

	OSOBA ZA KONTAKT:
Davor Kekić, tajnik VZGDR; Tel.: 091/4793160, E-mail: vzg.duga-resa@193.vzkz.hr

	Nakon provedenog savjetovanja Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.
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